扬州市政管网有限公司平山泵站勤物设备采购及相关服务项目招标文件

我公司拟实施平山泵站勤物设备采购及相关服务项目招标工作，具体事项情况如下：

1. **项目简况**
2. 项目名称：平山泵站勤物设备采购及相关服务项目
3. 项目基本情况：扬州市政管网有限公司现对平山泵站勤物设备进行公开招标，拟通过招标方式确定1家供货单位，提供约22件货物的采购、安装、调试及售后服务。
4. **具体要求**
5. 采购内容及数量：提供1套主厨房设备约11项，1套排烟系统约11项，共计约22件货物的采购、安装和调试等工作。具体内容详见附件。（工程土建、修补墙孔、厨房排水渠等不包含在本项目采购内容中，无须由投标人提供。）
6. 技术规格要求：详见附件。
7. 服务内容：设备的采购、安装、调试及售后服务。
8. 质保期：不少于1年。
9. 质量标准：符合现行中国国家标准或行业标准。
10. 交货期限：合同签订后15天内完成货物的采购、安装和调试。
11. 最高限价：本次招标最高限价为4.3万元。（高于招标控制价的投标报价为废标）
12. 地点：平山泵站。

**（送货、安装、调试地点为平山泵站，请各投标人认真考虑货物的安装、远程运输等伴随服务的费用，所有伴随服务费用和配件费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。）**

1. 报价形式：报分项单价和固定总价，价格须包含设备运输费、采购费、安装费、调试费、配件费、税金和其它有关的为完成本项目发生的所有费用等。
2. 评标办法：综合评分法
3. **投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：**
4. **符合法律法规规定的条件：**

1.1投标函(原件)；

1.2若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(复印件加盖投标人公章)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（复印件加盖投标人公章）；

1.3营业执照副本 (复印件加盖投标人公章)；

1.4投标人采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

1. **本项目不接受联合体投标。**

**上述材料装订成册，一正一副均加盖投标人公章并密封，封袋上应写明投标人名称、项目名称。**

1. **集中考察或召开答疑会：本项目各投标人可自行前往现场勘察。**

采购人不统一组织现场查勘，投标人须自行联系采购人进行现场勘察。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人自行负责。联系方式如下：

联系人: 陈工 联系电话：0514-87821702

1. **主要合同条款**
2. 结算方式：本项目为固定总价合同形式，投标价即为结算总价。
3. 付款方式：中标人在工期内保质保量的完成工作任务并通过正式验收，采购人在收到中标人提供的税票后，于次月一次性支付合同总价的97%，3%作为质保金质保期满后无息支付。
4. **技术要求：**

按现行相关国家规定执行。合同履行期间发生的所有矛盾投标认自行解决，费用投标报价中自行考虑，采购人不再另行支付。

1. **评标方法及评标标准**
2. **评标方法**

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1. **评标标准**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 评 分 标 准 |
| 价格  （30分） | 在有效的投标中，投标单位≥7家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算数平均值为基准值；投标单位＜7家时，所有投标报价的算数平均值为评标基准值。  偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价。  每高于评标基准价1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。  每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 实施方案  （30分） | （1）根据投标人提供的详细的安装实施组织方案，包括但不限于安装工艺及规范性、技术管理措施、安装调试方案、 维护培训方案、成品保护措施及验收方案等。安装实施组织方案详细、全面可行的得7-10分；安装实施组织方案较详细、较全面可行的得4-6分； 安装实施组织方案一般、全面可行性一般的得 1-3 分。无法满足项目需求的不得分。  （2）根据投标人提供的人员配备安排、安装进度、质量保证措施、安全保证措施等，人员配备安排合理、安装进度、质量保证措施全面、安全措施充分得 7-10 分；人员配备安排比较合理、安装进度措施可行、质量保证措施较全面、安全措施较充分得4-6分；人员配备安排一般、安装进度措施一般、具有一定的质量保证措施的得1-3分。无法满足项目需求的不得分。  （3）针对质保期外产品更换及其他零配件、备品备件价格等综合优惠方案进行评分，方案及优惠承诺对采购人非常有利的得7-10分，一般的得4-6分，不利的得1-3分，不提供的不得分。 |
| 服务方案（25分） | （1）实施及质保期间的服务方案完善、合理，完全满足项目需求的，得7-10分。服务方案比较完善、合理，基本满足项目需求的，得4-6分。服务方案基本完善、合理性一般，无法全部满足项目需求的，得1-3分。没有提供方案或方案不完善、不合理，无法满足项目需求的，不得分。  （2）评审小组根据各投标人对于本项目的供货计划进行打分，供货计划完善、合理，完全满足项目需求的，得6-7分。服务方案比较完善、合理，基本满足项目需求的，得3-5分。服务方案基本完善、合理性一般，无法全部满足项目需求的，得1-2分。没有提供方案或方案不完善、不合理，无法满足项目需求的，不得分。  （3）免费质保期 1 年得1分，每增加 1 年加 1分，满分 3分；**（须提供承诺函原件）**  （4）提供24小时售后服务电话，接到使用单位维修通知后2小时内到达现场的得5分；3小时内到达现场的得3分；4小时内到达现场的得2分，其余不得分。（**须提供承诺函原件**） |
| 业绩  （15分） | 供应商2020年1月1日至今承担过类似销售业绩项目的，每有一项得3分，满分15分。**（须提供合同或销售发票复印件，并加盖投标人公章）** |
| 合计 | 100分 |

1. **招标文件提供信息：**

招标文件提供及期限：自招标文件在“扬州市政管网有限公司网站(http://szgw.yzckjt.com)”发布之日起 5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注发布的信息或更正公告。

1. **投标函递交截止时间、地点：**
2. 投标文件接收开始时间：2023年1月12日15:00（北京时间）
3. 投标文件接收截止时间：2023年1月12日16:00（北京时间）
4. 投标文件接收地点：扬州市政管网有限公司物供处（扬州市广陵区汤汪路183号）

**超过投标截止时间递交的招标文件采购人将不予接收。**

1. **采购人联系人及联系方式：**

联系人：袁工 联系电话： 0514-87821702

扬州市政管网有限公司

2023年1月6日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件：** |  |  |  |  |
| **编号** | **设备名称** | **产品规格及型号** | **数量** | **单位** |
| **主厨房** | |  |  |  |
| 1 | 双星水池右收残台 | 规格：1750\*600\*800+150  采用\*SUS304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，星盆厚度为1.0mm  （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，面板刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁；  （2）腿采用φ38\*1.0mm不锈钢管焊接而成，φ25mm不锈钢下橫通，安装不锈钢调节脚，  （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 1 | 台 |
| 2 | 单星水池 | 规格：600\*600\*800+150  采用优质\*SUS304不锈钢板制作，面板厚1.0mm，星盆厚度为1.0mm  （1）面板高度为40mm，折边平整光滑，面板刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁；  （2）腿采用φ38\*1.0mm不锈钢管焊接而成，φ25mm不锈钢下橫通，安装不锈钢调节脚，  （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板。 | 1 | 台 |
| 3 | 开水器挂墙架 | 规格：500\*400\*230  采用优质\*SUS304不锈钢板制作，面板厚1.0mm | 1 | 台 |
| 4 | 开水器 | 规格：3KW  采用内胆采用304不锈钢板  豪华型全自动不锈钢开水器，（1）开水器内胆为\*SUS304/2B不锈钢材质，以保证内胆不易腐蚀。步进式进水，保证100%有热水。（2）设有缺水断电保护装置，有效保护电热管。（3）电加热管经特殊加粗，使用寿命更长。（4）上盖设有安全锁，精密设计，防蒸气外泄；下侧排污口使用更安全，排污更方便。（5）产品整体发泡保温，属节能型开水器，省电40%以上。 | 1 | 台 |
| 5 | 油网烟罩 | 规格:2700\*1000\*500  采用优质\*SUS304不锈钢板厚1.0mm制成。全不锈钢结构、易清洗、防爆，直射照明系统，使灶前光线明亮；  安全、低噪音、低耗能、美观、耐用、安装便捷、维修方便；不锈钢油烟分离板，卫生环保、减少有害气体的排放，保护我们周围的环境。 | 1 | 台 |
| 6 | 双层平板工作台 | 规格：1200\*600\*800  台面：采用\*SUS304不锈钢板厚度1.0mm；台面下无需木工板；层板：采用\*SUS304不锈钢板,不锈钢板厚度1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38×38X1.5mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 2 | 台 |
| 7 | 双层平板工作台 | 规格：700\*300\*800  台面：采用\*SUS304不锈钢板厚度1.0mm；台面下无需木工板；层板：采用\*SUS304不锈钢板,不锈钢板厚度1.0mm，衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；脚通：不锈钢方管38×38X1.5mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 单门蒸饭车(电热) | 1、容积大、升温快、产量高，是餐点类、蒸水饺、肉丸、虾仁、馒头、包子、小龙包、米饭等最佳用具。2、外形美观大方，符合卫生要求。使用最先进式开门把手3、脚轮采用耐高温、耐磨材料。4、醒发功能：根据用户要求自主调节时间和温度5、温度功能：柜内温度一目了然防止温度过高而造成的食品营养流失。箱体外壳、内胆全部采用\*SUS304不锈钢板，厚度1.0mm，整体发泡。蒸室的内外罩双重结构,保证蒸汽的充分利用，有效提高能源利用率。 | 1 | 台 |
| 9 | 双头单尾小炒灶 | 规格：1800\*950\*800  采用优质\*SUS304不锈钢厚1.5mm不锈钢板。2.灶体骨架采用50\*50\*5mm国标镀锌角钢，焊接后两层防腐处理。3.灶台面下衬3mmA3钢板，优质耐火棉隔热；黑铁炉膛结构及烟道采用3mm厚A3钢板制做，炉膛采用耐火砖砌结火位。4.炉灶通脚采用Ф51mm不-锈钢方管，炉通脚内含支承炉身的钢柱以及调炉身的高度的不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 |
| 10 | 三格保温售卖台 | 规格：1150\*670\*800  台面：采用\*SUS304不锈钢板厚度1.0mm；  侧板：采用\*SUS304不锈钢板,厚度1.0mm；  衬筋：不锈钢板厚度1.0mm；  电压/功率：220V/3KW;电加热。  台脚：可调不锈钢重力脚,  配4个带盖份数盒530X325X150。  智能控制系统：  （1）保温功能：自带三小时自动保温功能  （2）安全功能：具有缺水断电报警功能，杜绝安全隐患。 | 1 | 台 |
| 11 | 地沟盖板 | 规格：5800\*250\*20  采用优质不锈钢\*SUS304板厚度1.5mm | 6 | 米 |
| **排烟系统** | |  |  |  |
| 1 | 烟管吊架 | 规格：35\*500\*1020 | 3 | 套 |
| 2 | 轴流风机 | 4#轴流风机\进风风机铜线 | 1 | 台 |
| 3 | 弯头水平通下口径圆风管 | 不锈钢304，1.0 | 2 | 个 |
| 4 | 水平直通圆风管 | 不锈钢304，1.0 | 6 | 平方 |
| 5 | 低空油烟净化器 | 规格：4000风量  静电净化器，箱体结构精巧，电场发生器为平板结构，净化能率强，高频高压电源工作频率高（20～40KHZ），稳定性好，可靠性高,有快捷短路保护，空载保护，开门短电保护。净化标准达到95%以上。 | 1 | 台 |
| 6 | 法兰、三角架 |  | 1 | 项 |
| 7 | 五金配件费 |  | 1 | 项 |
| 8 | 运费 |  | 1 | 项 |
| 9 | 安装人工费 |  | 1 | 项 |
| 10 | 燃气管道铺设 |  | 1 | 项 |
| 11 | 燃气对接费 |  | 1 | 项 |

**备注：开水器建议品牌：威昂、腾飞、吉之美**

**一、说 明：**

1. 清单内容中如出现产品品牌，均仅作为投标人投标时产品质量或标准的参考, 投标人投标时产品质量或标准不得低于参考品牌，凡可满足招标文件参数需求的产品品牌均可在投标中使用。
2. 设备要做到横平竖直，两个紧靠的设备尽量做一样宽度，比如工作台与水池在一条线，设备保证一样宽度。
3. 所有工作台台面板下不得衬木板，台面要求1.0 MM厚不锈钢板，台下加不锈钢方管支撑，以保证符合食品卫生要求。

备注：投标总报价包括完成该项工作过程中发生的一切费用，包括但不限于全部货物及其安装所需的主材、辅材、备品、备件、专用工具、包装、装卸、运输、支架、开孔、安装、调试、验收、人工、各种税费、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及利润、税金和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及采购人认为应纳入的一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**二、其他要求**

1. 所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准的合格产品，并且满足采购人使用需求，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用。
2. 货物由供应商运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标供应商负责。
3. 货物材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
4. 设备尺寸以采购人提供的供货需求为准。
5. 安装要求：中标供应商需根据采购人要求提供的厨房的安装工作，安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标供应商必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标供应商安装人员在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标供应商负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标供应商负责及时清理垃圾。所有设备安装调试完成后，需通过采购人的验收。
6. 中标供应商必须明确做出服务承诺，详细阐述维修、维护内容及服务方式和范围；并按照服务承诺进行其他售后服务工作。
7. 中标供应商免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。
8. 质量要求：合格，项目免费质保期：不少于一年，从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。质保期内维修人工费、安装费、零配件等一切费用均免费。质保期满后，故障维修仅收取零配件成本费。
9. 项目安装过程中若发生相关的安全事故由投标人自行负责。
10. 供应商应当按投标文件中的投标报价表文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和添补。
11. 供应商中标后提供的产品，如果未达到招标文件要求、存在虚假应标情况，将按有关法规进行处罚， 供应商自行承担一切后果。并且要承担采购人检测费用、误工费用等相关费用。