# 蒋王泵站集装箱办公用房及其配套采购项目招标文件

 根据我公司办公条件的需要，现需对蒋王泵站集装箱办公用房及其配套进行采购，具体内容如下：

一、项目概况

 1.1招标人：扬州市政管网有限公司

 1.2项目名称：蒋王泵站集装箱办公用房及其配套采购项目

 1.3项目地点：蒋王泵站

 1.4采购内容：集装箱办公用房及其配套。（明细见附表）

 1.5采购范围：集装箱办公用房及其配套的采购和安装。

二、时间要求：

10日历天到货并安装完成。

三、报价形式：

 报价函以清单形式报价并汇总价。报价为到货含税价，且是综合单价，含运费、装卸费、保险费(如有)、税款（增值税税率为：13%）。

四、结算方式：

 固定总价。

五、最高限价：

 19.9 万元，超过最高限价做废标处理。

六、比选方式及原则

6.1投标文件收到后，由我公司评标小组对投标文件进行评选，采用综合评分法确定中标单位。若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行竞争性谈判或议价确定中标单位。

6.2具体评分标准如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 评分项目 | 评分标准 |
| 投标报价（70分） | 当有效投标人＜5家时，取所有有效投标人评标价的算术平均值作为评标基准价；当有效投标人≥5家时，去掉一个最高价和一个最低价，其余所有有效投标人评标价的算术平均值作为评标基准价。投标报价与基准价相比的偏差率，每高于评标基准价1%扣0.6分，每低于评标基准价1%扣0.4分，不足1%按插入法计算。（保留小数点后两位） |
| 设计施工方案（30分） | 1、根据泵站环境的特殊性，制定安全可靠的施工方案，包括安全投入，人员安全培训，安全管理等。措施合理、方案科学有效、针对性强得7-10分；措施相对合理、方案科学有效性一般、针对性一般得4-6分；措施不合理、方案科学有效性较弱、针对性弱、较差得1-3分；未提供不得分。2、根据甲方实际使用需求进行评分。产品设计方案科学合理、优秀、针对性强得7-10分；方案针对性不强、基本可行得4-6分；方案针对性弱、较差得1-3分；未提供不得分。3、根据泵站现场情况，制定文明施工措施。措施科学合理，描述详细、具有针对性的得5-6分；措施较合理、严密、描述较为详细得3-4分；措施基本合理、描述一般，得1-2分；未提供不得分。4、承诺质保期为12个月，得1分；承诺质保期为18个月，得2分；承诺质保期为24个月，得4分；未提供不得分。 |

6.3投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标小组可以要求投标人用面谈或书面回复的形式对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致的内容作必要的澄清或者说明，或者对细微偏差进行补正。

6.3.1澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正和招标人依本招标文件规定要求再次报价的除外）。投标人的澄清、说明和补正均应采用书面形式，经投标人的法定代表人或其授权代表签字后作为投标文件的组成部分。

七、定标

招标人依据评标小组对投标文件的评审和排名情况，确定中标候选人，招标人须确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

八、付款条件：

 产品到货、安装完成，验收合格后，于次月支付总价的97%，质保期结束后，余款无息付清。

九、投标文件应提交的资料

 9.1营业执照（复印件加盖公章）；
 9.2法人代表身份证复印件，如非法人代表投标，需提供委托书和受托人身份证复印件并加盖公章；

 9.3报价函；
 9.4其他材料。
十、报价文件递交截止时间、地点
 2023年6月7日上午12点前，书面送达：邗江区蒋王泵站（蒋王路与站南路交叉口向西100米） 联系电话：15252758291 联系人：方女士 邮编：225000。

附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 定制集装箱办公用房 | 6m长\*4m宽\*3.1m高 | 套 | 3 |   |
| 2 | 地板 | 复合地板 | M2 | 72 | 绿色环保复合地板，专用地板垫层找平铺设。 |
| 3 | 集成吊顶 | 集成吊顶 | M2 | 72 | 环保铝型板材.轻钢龙骨吊顶 |
| 4 | 门窗 | 门：0.9\*2.1窗：1\*2；1.8\*2 | M2 | 22.47 | 铝合金门窗，每间办公用房1樘门，2樘窗户 |
| 5 | 水电管件 | 集成吊顶灯、开关、插座厨房接水 | 项 | 1 | 每间办公用房吊顶安装3盏集成吊顶灯，2个开关，插座 |
| 6 | 墙面净化板 | 墙面板 | M2 | 163.53 | 绿色环保彩钢板，无毒无负作用 |
| 7 | 混凝土（含石子垫层） | C30 | M3 | 45 | 钢筋石子混凝土垫层30cm |
| 8 | 厨房餐具 |   | 项 | 1 | 不锈钢商用灶具 |
| 9 | 电动车车棚 | 钢结构 | M2 | 22 | 高度2.4m、铝合金型材、阻燃B1级、无水滴、无毒气  |