# 真州路泵站水泵出水管道采购及相关服务项目招标文件

我公司真州路泵站水泵出水管道运行多年，锈蚀严重，需更换一批不锈钢管道，具体要求如下：

**一、项目概况**

1.1招标人：扬州市政管网有限公司

1.2项目名称：真州路泵站水泵出水管道采购及相关服务项目招标文件

1.3项目地点：真州路泵站

1.4招标范围：真州路泵站三根水泵出水管道的更换。

**二、资格要求**

2.1具备有效的营业执照（营业范围包含环保设备的制造、维修或安装）

2.2具备压力管道安装资质（GC类）

2.3投标人须承诺近三年内未发生安全事故且单位或法定代表人未被有关部门行政处罚、通报等被禁止或限制参加工程建设项目投标，且未尚在禁止期限内的；

2.4本项目不接受联合体。

**三、工作内容及相关要求**

3.1真州路泵站三根水泵出水管道的拆除、安装和调试运行。

3.2将拆卸的管道集中堆放（集中堆放距离不超过100m），不含外运。

3.3工期要求：7日历天

3.4质保要求：1年

**四、管道清单及相关要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 530\*10钢管 | 米 | 27 | DN500，304不锈钢，厚度10mm |
| 530法兰 | 片 | 3 | DN500,304不锈钢 |
| 530\*273\*10大小头 | 只 | 3 | 大头DN500,小头DN250,304不锈钢，厚度10mm |
| 273法兰 | 片 | 3 | DN250 |
| M24\*110螺丝 | 套 | 288 | 304不锈钢 |
| 500金属垫片 | 片 | 6 | 铝制、DN500 |
| DN500软接头 | 只 | 3 | 碳钢法兰 |
| M20\*90螺丝 | 套 | 36 | 304不锈钢 |

**五、报价形式**：报价函以清单形式报单价并汇总价。总价除产品的采购费用外，运输费、拆除费、安装调试费等需一并考虑在内。

**六、结算方式**：固定总价。  
**七、支付方式**：本次采购无预付款，更换完成、调试运行正常一个月后，支付合同价的97%，剩余3%质保到期后一次性付清。

**八、最高限价**：14万元，超过最高限价做废标处理。

**九、评标方式及中标原则**

1、投标文件收到后，由评标小组对投标比选文件进行评选，监督小组全程参与，采用合理低价（根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的平均值作为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分，其他投标报价偏离评标基准价的，按每低于评标基准价1%扣减0.6分，每高于评标基准价1%扣减0.9分的标准，计算报价分值。不足偏离1%的，按照插入法计算报价分值）确定中标单位。若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行议价模式。

十、投标文件组成

1、营业执照复印件

2、投标人委托授权书，身份证复印件

3、报价清单

4、其他需要提供的资料

十一、投标文件递交截止时间、地点、联系人

1、投标截止时间：2022年1月25日上午10点

2、地点：扬州市政管网有限公司（泵站管理中心）

3、联系人：陈迟，电话：18936221128

超过投标截止时间递交的投标文件招标人将不予接收。