# 渡江南、邗江河和杭集总泵站格栅零配件采购及相关服务项目招标文件

 我公司渡江南、邗江河和杭集总泵站格栅运行多年，故障频发，需更换一批不锈钢零配件，具体要求如下：

**一、项目概况**

1.1招标人：扬州市政管网有限公司

1.2项目名称：渡江南、邗江河和杭集总泵站格栅零配件采购及相关服务项目

1.3项目地点：渡江南、邗江河和杭集总泵站

1.4招标范围：对渡江南、邗江河和杭集总泵站的格栅进行拆卸、更换零配件、安装、调试运行。

**二、资格要求**

2.1、具备有效的营业执照（营业范围包含环保设备的制造、维修或安装）

2.2、本项目不接受联合体。

**三、工作内容及相关要求**

3.1、渡江南、邗江河和杭集总泵站的格栅进行拆卸、更换零配件、安装、调试运行。

3.2、将拆卸的零配件集中堆放（集中堆放距离不超过100m），不含外运。

3.3、工期要求：7日历天

3.4、质保要求：1年

**四、配件清单及相关要求**

渡江南路泵站格栅材料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 齿耙轴 ф20\*2150mm | 根 | 156 | 304不锈钢 |
| 滚轮 | 个 | 312 | 304不锈钢，高25mm，小圆高20mm,大圆直径53mm，小圆直径34mm， 通孔直径21mm |
| 开口销 | 个 | 312 | 304不锈钢，4\*30mm |
| 挡板 | 个 | 312 | 304不锈钢，尺寸165\*100mm，通孔21mm |
| 尼龙齿耙 | 个 | 800 | 齿耙间距100mm,厚度25mm |

邗江河泵站格栅材料清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 齿耙轴 ф18\*1750 | 根 | 184 | 304不锈钢 |
| 滚轮 | 个 | 368 | 304不锈钢，高25mm，小圆高20mm,大圆直径53mm，小圆直径34mm， 通孔直径19mm |
| 开口销 | 个 | 736 | 304不锈钢，4\*30mm |
| 尼龙齿耙 | 个 | 4784 | 齿耙间距100mm,厚度25mm |
| P210轴承座 | 套 | 1 | 铸钢 |

杭集总格栅机材料单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 滚轮 | 个 | 380 | 304不锈钢，高25mm，小圆高20mm,大圆直径53mm，小圆直径34mm， 通孔直径18mm |
| ф18卡簧 | 个 | 380 | 304不锈钢 |
| 挡板 | 米 | 12 | 304不锈钢，宽150mm |
| ф18平垫 | 个 | 100 | 304不锈钢 |

**五、报价形式**：报价函以清单形式报单价并汇总价。

**六、结算方式**：固定总价。
**七、支付方式**：本次采购无预付款，更换完成、调试运行正常一个月后，支付合同价的97%，剩余3%质保到期后一次性付清。

**八、最高限价**：8万元，超过最高限价做废标处理。

**九、评标方式及中标原则**

1、投标文件收到后，由评标小组对投标比选文件进行评选，监督小组全程参与，采用合理低价（根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的平均值作为评标基准价。投标报价等于评标基准价得满分，其他投标报价偏离评标基准价的，按每低于评标基准价1%扣减0.6分，每高于评标基准价1%扣减0.9分的标准，计算报价分值。不足偏离1%的，按照插入法计算报价分值）确定中标单位。若招标文件发布次数达到两次，且潜在的投标人少于三家，则招标人有权进行议价模式。

十、投标文件组成

1、营业执照复印件

2、投标人委托授权书，身份证复印件

3、报价清单

4、其他需要提供的资料

十一、投标文件递交截止时间、地点、联系人

1、投标截止时间：2022年1月14日上午10点

2、地点：扬州市政管网有限公司（泵站管理中心）

3、联系人：陈迟，电话：18936221128

超过投标截止时间递交的投标文件招标人将不予接收。